---
title: "Materiales acústicos"
description: "Caracterización de absorbentes y particiones en laboratorio: la valoración ponderada de absorción sonora alpha_w de ISO 11654 y su clase, la resistencia y resistividad al flujo de aire de ISO 9053-1/-2, y la impedancia superficial, la absorción y la pérdida por transmisión en tubo de impedancia de ISO 10534-1/-2 y ASTM E2611."
---

Caracterizar un absorbente o una partición es un ejercicio de laboratorio con
tres instrumentos distintos detrás. La **sala reverberante** entrega un espectro
de coeficientes de absorción sonora que ISO 11654 condensa en un único número
valorado $\alpha_w$ con una clase por letra. El **banco de flujo** —estacionario
u oscilante— mide cuánto cuesta empujar aire a través de una muestra porosa, la
resistencia al flujo de aire que gobierna su comportamiento a baja frecuencia
(ISO 9053-1/-2). Y el **tubo de impedancia** recupera, a incidencia normal, la
impedancia superficial compleja completa, el factor de reflexión y la absorción
de una muestra pequeña, y —con cuatro micrófonos— su pérdida por transmisión
(ISO 10534-1/-2, ASTM E2611). Esta página cubre las tres.

## 1. Valoración de la absorción sonora (ISO 11654)

ISO 354 mide el coeficiente de absorción sonora $\alpha_s$ de un material en
bandas de tercio de octava en una sala reverberante. ISO 11654:1997 convierte
ese espectro en una valoración de número único comparable entre productos.

**Coeficiente de absorción práctico (cláusula 4.1).** Los datos de tercio de
octava se agrupan primero en bandas de octava, cada una la media aritmética de
sus tres tercios:

$$
\alpha_{p,i} = \tfrac{1}{3}\big(\alpha_{i1} + \alpha_{i2} + \alpha_{i3}\big),
$$

evaluado al segundo decimal y luego redondeado en pasos de $0{,}05$ (la NOTA de la
cláusula 4.1 fija el redondeo, p. ej. $0{,}92 \to 0{,}90$); las medias redondeadas
por encima de $1{,}00$ se fijan en $1{,}00$. Las cinco bandas de valoración son 250,
500, 1000, 2000 y 4000 Hz.

**Absorción ponderada (cláusula 4.2).** Una curva de referencia fija
$\{250{:}\,0{,}80,\ 500{:}\,1{,}00,\ 1000{:}\,1{,}00,\ 2000{:}\,1{,}00,\ 4000{:}\,0{,}90\}$
se desplaza hacia abajo, hacia el $\alpha_p$ medido, en pasos de $0{,}05$ hasta que
la suma de las desviaciones **desfavorables** —tomadas solo donde la medida
queda por debajo de la curva desplazada, con magnitud
$(\text{curva} - \text{medida})$— no supera $0{,}10$. El coeficiente ponderado
$\alpha_w$ es el valor de la curva desplazada leído a 500 Hz.

**Indicadores de forma (cláusula 4.3).** Cuando un coeficiente práctico supera la
curva desplazada en $0{,}25$ o más, se añade un indicador de forma: `L` a 250 Hz,
`M` a 500 o 1000 Hz, `H` a 2000 o 4000 Hz (p. ej. `0.60(M)`).

**Clase de absorción (Tabla B.1).** Por último, $\alpha_w$ se asigna a una clase:
A (0,90–1,00), B (0,80–0,85), C (0,60–0,75), D (0,30–0,55), E (0,15–0,25) o "no
clasificado" (0,00–0,10). Como $\alpha_w$ es siempre un múltiplo de $0{,}05$, estos
rangos particionan la rejilla de forma exacta.

<img class="light-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/absorption_rating_es.png" alt="Valoración ponderada de absorción sonora de ISO 11654: el espectro de absorción práctica trazado frente a la curva de referencia desplazada de 250 Hz a 4000 Hz, con la desviación desfavorable a 250 Hz sombreada y el coeficiente ponderado alpha_w leído a 500 Hz" style="width:80%"><img class="dark-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/absorption_rating_es_dark.png" alt="Valoración ponderada de absorción sonora de ISO 11654: el espectro de absorción práctica trazado frente a la curva de referencia desplazada de 250 Hz a 4000 Hz, con la desviación desfavorable a 250 Hz sombreada y el coeficiente ponderado alpha_w leído a 500 Hz" style="width:80%">

*El ejemplo resuelto del Anexo A.2: la curva de referencia se desplaza hacia
abajo 0,40 hasta que las desviaciones desfavorables suman 0,05 (≤ 0,10), dando
$\alpha_w = 0{,}60$; el pico de 500 Hz sobrepasa la curva desplazada en ≥ 0,25,
añadiendo el indicador `M`, de modo que la valoración es $0{,}60(\text{M})$, clase
C.*

```python
from phonometry import weighted_absorption, absorption_class

# Coeficientes prácticos del Anexo A.2 de ISO 11654 a 250/500/1000/2000/4000 Hz
alpha_p = [0.35, 1.00, 0.65, 0.60, 0.55]

result = weighted_absorption(alpha_p)
print(result.rating_label)          # 0.60(M)
print(result.alpha_w)               # 0.6
print(result.absorption_class)      # C
print(round(result.unfavourable_sum, 2))  # 0.05

# Un alpha_w a secas también se asigna directamente a su clase (Tabla B.1)
print(absorption_class(0.85))       # B
```

`weighted_absorption` acepta los cinco valores de $\alpha_p$ por banda de octava
(como una secuencia o un mapeo `{frecuencia: valor}`); pasa antes los quince
valores de $\alpha_s$ de tercio de octava a `practical_absorption_coefficient`
si partes de datos brutos de ISO 354. El resultado lleva la curva de referencia
desplazada y las desviaciones por banda, y su `.plot()` genera la figura de
arriba.

## 2. Resistencia al flujo de aire (ISO 9053-1/-2)

La resistencia al flujo de aire cuantifica con qué fuerza un material poroso se
opone a un flujo estacionario o lentamente oscilante. Ambas partes comparten las
mismas tres magnitudes y unidades (ISO 9053-1:2018, cláusula 3):

$$
R = \frac{\Delta p}{q_v}\ \left[\text{Pa·s/m}^3\right], \qquad
R_s = R\,A\ \left[\text{Pa·s/m}\right], \qquad
\sigma = \frac{R_s}{d}\ \left[\text{Pa·s/m}^2\right],
$$

con $\Delta p$ la diferencia de presión a través de la probeta, $q_v$ el flujo
volumétrico, $A$ la sección transversal y $d$ el espesor. Nótese que la
resistencia específica al flujo de aire $R_s$ está en **Pa·s/m** (no Pa·s/m²); la
resistividad al flujo de aire $\sigma$ es $R_s$ por metro de espesor.

<img class="light-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/diagram_airflow_resistance_es.svg" alt="Bancos de medición de la resistencia al flujo de aire: el método estático de ISO 9053-1 con una probeta en un portamuestras, un flujo laminar estacionario q_v y un manómetro diferencial que lee la caída de presión; y el método alterno de ISO 9053-2 con un pistón oscilante que acciona una cavidad terminada por la probeta o por un tapón hermético, y un micrófono que lee el nivel de la cavidad" style="width:92%"><img class="dark-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/diagram_airflow_resistance_es_dark.svg" alt="Bancos de medición de la resistencia al flujo de aire: el método estático de ISO 9053-1 con una probeta en un portamuestras, un flujo laminar estacionario q_v y un manómetro diferencial que lee la caída de presión; y el método alterno de ISO 9053-2 con un pistón oscilante que acciona una cavidad terminada por la probeta o por un tapón hermético, y un micrófono que lee el nivel de la cavidad" style="width:92%">

**Método estático (ISO 9053-1:2018).** Un flujo laminar estacionario se aumenta
por escalones y la diferencia de presión se traza frente a la velocidad lineal
$u = q_v/A$. Se ajusta una regresión de al menos segundo orden **forzada a pasar
por el origen**, $\Delta p = a\,u + b\,u^2$, y $\Delta p$ y $R_s$ se leen a la
velocidad de referencia $u = 0{,}5\ \text{mm/s}$ (cláusula 7.5); la velocidad más
alta no debe superar los 15 mm/s. Como $R_s = \Delta p/u = a + b\,u$, el término
lineal $a$ es la resistencia específica al flujo de aire a velocidad nula.

<img class="light-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/airflow_resistance_es.png" alt="Resistencia al flujo de aire por el método estático de ISO 9053-1: la caída de presión medida frente a la velocidad lineal del flujo, ajustada con una cuadrática que pasa por el origen, con la resistencia específica al flujo de aire evaluada a la velocidad de referencia de 0,5 mm/s" style="width:80%"><img class="dark-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/airflow_resistance_es_dark.png" alt="Resistencia al flujo de aire por el método estático de ISO 9053-1: la caída de presión medida frente a la velocidad lineal del flujo, ajustada con una cuadrática que pasa por el origen, con la resistencia específica al flujo de aire evaluada a la velocidad de referencia de 0,5 mm/s" style="width:80%">

*La caída de presión, ligeramente superlineal, se ajusta pasando por el origen;
la resistencia específica al flujo de aire es el ajuste leído a 0,5 mm/s.*

```python
import numpy as np
from phonometry import static_airflow_resistance

area = np.pi * 0.05**2            # celda de 100 mm de diámetro [m^2]
u = np.array([0.5, 1, 2, 4, 8, 12]) * 1e-3      # velocidad lineal [m/s]
dp = 1.6e4 * u + 4.0e5 * u**2                    # caída de presión medida [Pa]

r = static_airflow_resistance(u, dp, area=area, thickness=0.05)
print(round(r.specific_resistance))   # 16200   R_s [Pa*s/m]
print(round(r.resistivity))           # 324000  sigma [Pa*s/m^2]
print(round(r.linear_coefficient))    # 16000   a = R_s cuando u -> 0
```

**Método alterno (ISO 9053-2:2020).** Un pistón que oscila a 1–4 Hz acciona un
flujo alterno hacia una cavidad terminada por la probeta o por un tapón
hermético; la resistencia se obtiene de la diferencia de nivel de presión sonora
entre las dos terminaciones (Fórmula (2)):

$$
R = \frac{\kappa'\,P_S}{2\pi f\,V}\cdot\frac{h_t}{h_s}\cdot
    10^{(L_{p,s} - L_{p,t})/20},
$$

donde $\kappa'$ es la razón **efectiva** de calores específicos. La conducción de
calor entre el aire oscilante y las paredes de la cavidad hace que la compresión
no sea plenamente adiabática; el Anexo A normativo corrige $\kappa$ a la baja
hasta

$$
\kappa' = \frac{\kappa}{\sqrt{1 + (\kappa-1)\tfrac{S}{V}b
          + \tfrac{1}{2}\big((\kappa-1)\tfrac{S}{V}b\big)^2}},
\qquad b = \sqrt{\frac{2 c_0 l_h}{\omega}},\quad
l_h = \frac{k_a}{\rho_0 c_0 C_P},
$$

con $S$ y $V$ la superficie y el volumen de la cavidad y $b$ el espesor de la
capa límite térmica. Para la cavidad de ejemplo del Anexo A.3 esto da
$\kappa' = 1{,}370$, cerca de un 2 % por debajo del adiabático 1,4008.

```python
from phonometry import effective_kappa, alternating_airflow_resistance

# Cavidad del Anexo A.3: cilindro cerrado de 100 mm x 100 mm, pistón a 2 Hz
kp = effective_kappa(cavity_surface=0.0471, cavity_volume=7.854e-4, frequency=2.0)
print(round(kp, 3))               # 1.37   razón efectiva de calores específicos

R = alternating_airflow_resistance(
    level_specimen=74.0, level_termination=90.0,
    piston_stroke_specimen=14e-3, piston_stroke_termination=1.4e-3,
    frequency=2.0, cavity_volume=7.854e-4, kappa_prime=kp,
)
print(round(R))                   # resistencia al flujo de aire R [Pa*s/m^3]
```

Pasa el resultado de `effective_kappa` a `alternating_airflow_resistance` para
una cifra conforme al Anexo A; en caso contrario, su argumento `kappa_prime`
adopta por defecto el adiabático sin corregir 1,4. La llamada avisa (mediante
`AirflowResistanceWarning`) cuando la frecuencia del pistón sale de 1–4 Hz o
fallan los criterios de validez de las Fórmulas (3)/(4).

## 3. Tubo de impedancia (ISO 10534-1/-2, ASTM E2611)

El tubo de impedancia mide una muestra pequeña a **incidencia normal**. Dos
normas comparten la geometría pero difieren en método y convención de signo, así
que la biblioteca mantiene sus ayudantes separados y nunca los mezcla.

<img class="light-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/diagram_impedance_tube_es.svg" alt="Tubo de impedancia de dos micrófonos de ISO 10534-2: un altavoz radiando una onda plana por el tubo, dos micrófonos enrasados en la pared a la separación s y a la distancia x1 de la cara de la probeta, la probeta de ensayo contra un respaldo rígido, y las ondas incidente y reflejada" style="width:92%"><img class="dark-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/diagram_impedance_tube_es_dark.svg" alt="Tubo de impedancia de dos micrófonos de ISO 10534-2: un altavoz radiando una onda plana por el tubo, dos micrófonos enrasados en la pared a la separación s y a la distancia x1 de la cara de la probeta, la probeta de ensayo contra un respaldo rígido, y las ondas incidente y reflejada" style="width:92%">

**Método de la razón de onda estacionaria (ISO 10534-1).** Una sonda recorre la
onda estacionaria y lee la diferencia de nivel $\Delta L = L_\text{max} -
L_\text{min}$ entre un máximo de presión y el mínimo adyacente. La razón de onda
estacionaria, la magnitud de reflexión y la absorción se obtienen en forma
cerrada:

$$
s = 10^{\Delta L/20}, \qquad |r| = \frac{s-1}{s+1}, \qquad
\alpha = 1 - |r|^2.
$$

<img class="light-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/impedance_tube_es.png" alt="Método de la razón de onda estacionaria de ISO 10534-1: el coeficiente de absorción y la magnitud del factor de reflexión en función de la diferencia de nivel de la onda estacionaria, mostrando que una diferencia de 9,54 dB corresponde a una razón de onda estacionaria de 3, una magnitud de reflexión de 0,5 y una absorción de 0,75" style="width:80%"><img class="dark-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/impedance_tube_es_dark.png" alt="Método de la razón de onda estacionaria de ISO 10534-1: el coeficiente de absorción y la magnitud del factor de reflexión en función de la diferencia de nivel de la onda estacionaria, mostrando que una diferencia de 9,54 dB corresponde a una razón de onda estacionaria de 3, una magnitud de reflexión de 0,5 y una absorción de 0,75" style="width:80%">

*Una diferencia de nivel pequeña significa un absorbente casi perfecto; una
diferencia de nivel de 9,54 dB da $s = 3$, $|r| = 0{,}5$ y $\alpha = 0{,}75$.*

```python
from phonometry import standing_wave_absorption, standing_wave_ratio_from_level

s = float(standing_wave_ratio_from_level(9.542))   # diferencia de nivel [dB] -> SWR
print(round(s, 2))                                  # 3.0
print(round(float(standing_wave_absorption(s)), 2)) # 0.75
```

**Método de la función de transferencia (ISO 10534-2).** Dos micrófonos fijos
miden la función de transferencia compleja $H_{12}$; de ella se obtienen el
factor de reflexión en la cara de la muestra, la absorción y la impedancia
superficial normalizada (ecs. (17)–(19)):

$$
r = \frac{H_{12} - H_I}{H_R - H_{12}}\,e^{\,2 j k_0 x_1}, \qquad
\alpha = 1 - |r|^2, \qquad \frac{Z}{\rho c_0} = \frac{1+r}{1-r},
$$

con $H_I = e^{-j k_0 s}$, $H_R = e^{+j k_0 s}$, la separación de micrófonos $s$ y
$x_1$ la distancia de la muestra al micrófono más lejano.

```python
import numpy as np
from phonometry import (
    tube_wavenumber, reflection_factor,
    absorption_from_reflection, normalized_surface_impedance,
)

f = np.array([500.0, 1000.0, 1800.0])
x1, spacing, c0 = 0.12, 0.03, 343.2
k0 = tube_wavenumber(f, c0)

# Una función de transferencia H12 medida (aquí sintetizada a partir de r = 0.3 - 0.4j)
target = 0.3 - 0.4j
x2 = x1 - spacing
h12 = (np.exp(1j*k0*x2) + target*np.exp(-1j*k0*x2)) / \
      (np.exp(1j*k0*x1) + target*np.exp(-1j*k0*x1))

r = reflection_factor(h12, spacing=spacing, x1=x1, wavenumber=k0)
print(np.round(absorption_from_reflection(r), 3))     # [0.75 0.75 0.75]
print(np.round(normalized_surface_impedance(r), 2))   # Z / rho c0
```

El `two_microphone_impedance` de alto nivel envuelve esta cadena y devuelve un
`ImpedanceTubeResult` con la absorción, el factor de reflexión, la impedancia
superficial y la impedancia normalizada, aplicando la comprobación del rango de
frecuencias de onda plana y la atenuación opcional del tubo; corrige antes
cualquier desajuste de micrófonos con `apply_mic_calibration`.

**Pérdida por transmisión (ASTM E2611).** Con cuatro micrófonos —dos aguas
arriba, dos aguas abajo de la muestra— una medición de dos cargas (o de una
carga) recupera la matriz de transferencia de la muestra, cuyos elementos dan la
pérdida por transmisión a incidencia normal, la reflexión y el número de onda:

<img class="light-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/diagram_astm_tube_es.svg" alt="Tubo de pérdida por transmisión de cuatro micrófonos de ASTM E2611: una fuente sonora, dos micrófonos aguas arriba y dos aguas abajo de la probeta de ensayo a las separaciones s1 y s2 y los desplazamientos l1 y l2, una terminación ajustable para el método de dos cargas, las ondas viajeras A y B aguas arriba y C y D aguas abajo, y las relaciones de matriz de transferencia y pérdida por transmisión" style="width:92%"><img class="dark-only" src="https://raw.githubusercontent.com/jmrplens/phonometry/main/.github/images/diagram_astm_tube_es_dark.svg" alt="Tubo de pérdida por transmisión de cuatro micrófonos de ASTM E2611: una fuente sonora, dos micrófonos aguas arriba y dos aguas abajo de la probeta de ensayo a las separaciones s1 y s2 y los desplazamientos l1 y l2, una terminación ajustable para el método de dos cargas, las ondas viajeras A y B aguas arriba y C y D aguas abajo, y las relaciones de matriz de transferencia y pérdida por transmisión" style="width:92%">

$$
\mathrm{TL} = 20\log_{10}\left|\frac{T_{11} + T_{12}/\rho c
             + \rho c\,T_{21} + T_{22}}{2}\right|.
$$

```python
import numpy as np
from phonometry import air_layer_transfer_matrix

# Una capa de aire es una matriz de transferencia conocida; TL = 0 dB (no se pierde nada)
f = np.array([500.0, 1000.0, 2000.0])
k0 = 2*np.pi*f / 343.2
rho_c = 1.186 * 343.2
tm = air_layer_transfer_matrix(thickness=0.05, wavenumber=k0,
                               characteristic_impedance=rho_c)
print(np.round(tm.transmission_loss(rho_c), 6))   # [0. 0. 0.]
```

`transfer_matrix_two_load` / `transfer_matrix_one_load` construyen la
`TransferMatrix` a partir de las funciones de transferencia de los cuatro
micrófonos `(H1, H2, H3, H4)` medidas en cada carga; sus métodos
(`transmission_loss`, `reflection_hard_backed`,
`absorption_hard_backed`, `characteristic_impedance_material`,
`material_wavenumber`) leen entonces las magnitudes de ASTM E2611.

---

**Normas.** ISO 11654:1997 (valoración ponderada de absorción sonora);
ISO 9053-1:2018 (resistencia estática al flujo de aire); ISO 9053-2:2020
(resistencia alterna al flujo de aire); ISO 10534-1:1996 e ISO 10534-2:1998
(tubo de impedancia); ASTM E2611-19 (pérdida por transmisión de cuatro
micrófonos). Toda ecuación se deriva del texto de la norma y se valida frente a
los ejemplos resueltos de las propias normas (ISO 11654 Anexo A, ISO 9053-2
Anexo A.3) e identidades en forma cerrada.
