---
title: phonometry
description: Toolkit de medición acústica para Python — bancos de filtros, ponderación, niveles, psicoacústica, inteligibilidad del habla e intensidad sonora, verificado por conformidad contra normas IEC, ISO, ECMA y DIN.
template: splash
hero:
  tagline: Medición acústica en Python — análisis en bandas de octava, ponderación A/C/G/Z, Leq/SEL/Lden, sonoridad de Zwicker, STI e intensidad sonora; cada métrica verificada contra su norma.
  actions:
    - text: Empezar
      link: /phonometry/es/getting-started/
      icon: right-arrow
      variant: primary
    - text: Ver en GitHub
      link: https://github.com/jmrplens/phonometry
      icon: github
---

import { CardGrid, Card } from '@astrojs/starlight/components';

<CardGrid>
  <Card title="Verificado por conformidad" icon="approve-check">
    Cada métrica se verifica en CI contra las tablas de tolerancia y vectores de prueba de su propia norma: IEC 61260-1, IEC 61672-1, IEC 61252, IEC 60942, IEC 60268-16, IEC 61043, ISO 532-1, ISO 532-2, ISO 532-3, ISO 226, ISO 1996, ISO 7196, ISO 9614-1/2, ISO 9613-1/2, ISO 9612, ISO 18233, ISO 3382-1/2/3, ISO 3741, ISO 3744, ISO 3746, ISO 354, ISO 10140, ISO 16283-1/2/3, EN 12354-1/2, ISO 12999-1, ISO 717-1/2, ECMA-418-1, ECMA-418-2 y DIN 45692 — 37 normas.
  </Card>
  <Card title="Sonometría" icon="magnifier">
    Bancos de octava fraccionaria (cinco arquitecturas SOS), ponderación A/C/G/Z, ponderación temporal Fast/Slow/Impulse, Leq/LAeq, percentiles, LCpeak, SEL, dosis de ruido, Lden y espectrogramas de octava.
  </Card>
  <Card title="Psicoacústica y habla" icon="comment">
    Sonoridad en sonos por tres vías — Zwicker (ISO 532-1, validación completa del Anexo B), Moore-Glasberg estacionaria y variable en el tiempo (ISO 532-2/3) y modelo de Sottek (ECMA-418-2) —, además de sharpness DIN 45692, tonalidad y aspereza ECMA-418-2, líneas isofónicas, prominencia tonal (TNR/PR) y STI/STIPA según IEC 60268-16 Ed. 5.
  </Card>
  <Card title="Medición en campo" icon="rocket">
    Intensidad sonora p-p con los indicadores de campo de ISO 9614-1, SPL calibrado con comprobación de estabilidad IEC 60942, procesado por bloques en tiempo real y multicanal vectorizado.
  </Card>
  <Card title="Acústica de salas y edificación" icon="open-book">
    Respuestas al impulso por barrido sinusoidal y MLS (ISO 18233), reverberación y parámetros de sala EDT/T20/T30/C50/C80/Ts (ISO 3382-1/2), métricas de habla en oficinas diáfanas (ISO 3382-3), aislamiento en campo a ruido aéreo, a impactos y de fachadas con R′w/DnT,w/L′nT,w/D2m,nT,w y C/Ctr/CI (ISO 16283-1/2/3, ISO 717-1/2), caracterización en laboratorio (ISO 10140), predicción de la transmisión por flancos (EN 12354-1/2), incertidumbre de medición (ISO 12999-1) y absorción sonora en sala reverberante (ISO 354).
  </Card>
  <Card title="Potencia sonora" icon="rocket">
    Nivel de emisión LW independiente del dispositivo por cinco vías: presión sonora sobre superficie envolvente (ISO 3744/3746), el método de precisión en sala reverberante con las correcciones de Waterhouse y C1/C2 (ISO 3741), el barrido de intensidad con indicadores de campo y grado alcanzado (ISO 9614-2), el método de precisión en sala anecoica (ISO 3745) y el barrido de intensidad de precisión (ISO 9614-3).
  </Card>
  <Card title="Propagación en exteriores y exposición" icon="open-book">
    Absorción atmosférica α(f) (ISO 9613-1) y el método general de ISO 9613-2 — divergencia geométrica, absorción atmosférica, efecto del suelo y apantallamiento por barreras con desglose por término en bandas de octava —, además de la exposición diaria al ruido laboral LEX,8h por las estrategias de tareas, de puestos de trabajo y de jornada completa con la incertidumbre del Anexo C (ISO 9612).
  </Card>
</CardGrid>
