---
title: "Salas y edificación"
description: "El sonido dentro de las salas y a través de los edificios: medición y predicción acústica de salas (ISO 3382, EN 12354-6), y aislamiento acústico medido en campo y en laboratorio y predicho con EN 12354."
---

Esta sección cubre el sonido en el entorno construido, y se divide por una
línea natural: lo que ocurre **dentro** de una sala y lo que pasa **entre**
salas. Dentro de una sala, la magnitud que gobierna es la absorción: fija el
tiempo de reverberación y la claridad que la acústica de salas mide
(ISO 3382) y predice (Sabine y sus refinamientos, EN 12354-6), mientras que
el ruido de fondo en que se asienta la sala se valora contra curvas de
criterio (ANSI/ASA S12.2). Entre salas, la magnitud que gobierna es el
aislamiento: cuánto
sonido aéreo y de impacto transmiten una partición y sus caminos de flancos,
medido en campo (ISO 16283) o en laboratorio (ISO 10140) y predicho a partir
de datos de elemento (EN 12354).

Ambas mitades consumen coeficientes medidos en otro lugar: la sección de
[Materiales y superficies](/phonometry/es/guides/sections/materials-surfaces/)
caracteriza los datos de absorción, impedancia y dispersión en los que se
apoyan las predicciones de sala y de aislamiento de esta sección.

Empieza por [Acústica de salas](/phonometry/es/guides/room-acoustics/): la
respuesta al impulso que adquiere y los parámetros que deriva son el
vocabulario que habla el resto de la sección. Si tu interés es el
aislamiento, sigue con
[Medición del aislamiento en campo e índices](/phonometry/es/guides/insulation-field/);
si es la predicción en fase de diseño, ve a
[Predicción del tiempo de reverberación (Sabine, Arau)](/phonometry/es/guides/reverberation-prediction/)
y [Predicción del aislamiento acústico (EN 12354)](/phonometry/es/guides/insulation-prediction/).

## [Acústica de salas](/phonometry/es/guides/sections/room-acoustics/)

El campo sonoro dentro de una sala: medido desde una respuesta al impulso,
valorado contra curvas de criterio y predicho desde el volumen y la
absorción.

- [Acústica de salas](/phonometry/es/guides/room-acoustics/): adquisición de
  la respuesta al impulso (ISO 18233), parámetros de sala (ISO 3382-1/2),
  métricas de oficinas abiertas (ISO 3382-3) y absorción en cámara
  reverberante (ISO 354).
- [Criterios de ruido de salas (NC / RC Mark II)](/phonometry/es/guides/room-noise/):
  las valoraciones de ruido de sala de ANSI/ASA S12.2-2019 con sus etiquetas
  espectrales.
- [Predicción del tiempo de reverberación (Sabine, Arau)](/phonometry/es/guides/reverberation-prediction/):
  los modelos de Sabine, Eyring, Millington-Sette, Fitzroy y Arau-Puchades
  con el término de absorción del aire.
- [Absorción sonora en recintos (EN 12354-6)](/phonometry/es/guides/enclosed-space-absorption/):
  la predicción normativa del área de absorción equivalente total y el tiempo
  de reverberación de una sala.

## [Aislamiento acústico](/phonometry/es/guides/sections/sound-insulation/)

Aislamiento aéreo y de impacto: medido en el edificio, caracterizado en el
laboratorio y predicho a partir de datos de elemento.

- [Medición del aislamiento en campo e índices](/phonometry/es/guides/insulation-field/):
  medición en campo ISO 16283-1/2/3, índices ponderados ISO 717-1/2,
  incertidumbre ISO 12999-1 y el método de control ISO 10052.
- [Medición del aislamiento en laboratorio](/phonometry/es/guides/insulation-lab/):
  caracterización en laboratorio ISO 10140, aislamiento por intensidad
  (ISO 15186), mejora de revestimientos de suelo (ISO 16251-1) y flancos
  (ISO 10848).
- [Predicción del aislamiento acústico (EN 12354)](/phonometry/es/guides/insulation-prediction/):
  transmisión por flancos aérea y de impacto (EN 12354-1/2), aislamiento de
  fachada y radiación al exterior (EN 12354-3/4).
- [Rigidez dinámica de materiales resilientes (EN 29052-1)](/phonometry/es/guides/dynamic-stiffness/):
  la medición por resonancia de placa de carga detrás de toda predicción de
  suelo flotante.
