---
title: "Audición y exposición"
description: "La estadística de la audición y el ruido que la daña: la distribución del umbral con la edad de ISO 7029 y el cero de referencia de ISO 389-7, el desplazamiento permanente del umbral inducido por ruido de ISO 1999, y el muestreo de exposición laboral de ISO 9612."
---

Esta sección conecta tres magnitudes que la regulación trata como una sola
historia: dónde se sitúa el **umbral de audición** de una población, cómo se
mide la **exposición laboral al ruido**, y cómo esa exposición **desplaza el
umbral** de forma permanente a lo largo de una vida de trabajo.

[Umbral de audición (edad y cero de referencia)](/phonometry/es/guides/hearing-threshold/)
establece la línea base. **ISO 7029:2017** da la distribución estadística del
umbral de audición con la edad para una población otológicamente normal: la
pérdida lenta, que empieza por las altas frecuencias, de la presbiacusia,
resuelta por edad, sexo y fractil de población. **ISO 389-7:2005** fija el
otro extremo de la escala: el umbral de referencia de audición, el nivel de
presión sonora físico al que corresponde el 0 dB HL audiométrico en escucha
de campo libre y campo difuso.

[Exposición al ruido en el trabajo (ISO 9612)](/phonometry/es/guides/occupational-exposure/)
mide la causa. El nivel de exposición diario regulado LEX,8h se ensambla a
partir de muestras de una jornada real por una de tres estrategias (por
tareas, por puesto o de jornada completa), y se reporta con el presupuesto de
incertidumbre normativo del Anexo C y su límite superior unilateral al 95 %,
que es lo que un higienista compara realmente con los valores de acción.

[Pérdida auditiva inducida por ruido (ISO 1999)](/phonometry/es/guides/noise-induced-hearing-loss/)
predice el efecto. A partir del nivel y la duración de la exposición da el
desplazamiento permanente del umbral inducido por ruido (NIPTS) con su
dispersión poblacional, concentrado en la característica muesca de 4 kHz, y
lo combina con la componente de edad de ISO 7029 en el nivel de umbral de
audición asociado a edad y ruido (HTLAN): la magnitud con la que se estima el
hándicap auditivo y el riesgo de compensación en una población expuesta.

Lee primero la página del umbral, después ISO 9612 y después ISO 1999: línea
base, exposición, daño. Así la cadena queda explícita: ISO 9612 produce el
LEX,8h que ISO 1999 consume, e ISO 1999 se apoya en la estadística de
ISO 7029. Las consecuencias perceptivas de un
umbral desplazado, como la pérdida de inteligibilidad, las recoge el SII en
la [sección de habla](/phonometry/es/guides/sections/speech/).

## Páginas de esta sección

- [Umbral de audición (edad y cero de referencia)](/phonometry/es/guides/hearing-threshold/):
  la distribución del umbral con la edad de ISO 7029:2017 y el umbral de
  referencia de ISO 389-7:2005.
- [Pérdida auditiva inducida por ruido (ISO 1999)](/phonometry/es/guides/noise-induced-hearing-loss/):
  el NIPTS y su distribución poblacional, y la combinación con la edad en el
  HTLAN.
- [Exposición al ruido en el trabajo (ISO 9612)](/phonometry/es/guides/occupational-exposure/):
  las tres estrategias de medición para LEX,8h con el presupuesto de
  incertidumbre del Anexo C.
