---
title: "Acústica de salas"
description: "El campo sonoro dentro de una sala: medición de la respuesta al impulso y los parámetros de ISO 3382, las valoraciones de ruido de sala de ANSI S12.2, y la predicción del tiempo de reverberación por las fórmulas clásicas y el modelo normativo EN 12354-6."
---

Casi todo lo que importa del campo sonoro dentro de una sala se sigue de dos
magnitudes: su **respuesta al impulso**, que puede medirse, y su **absorción
sonora**, que puede diseñarse. Las cuatro páginas de esta sección cubren la
cadena de medición construida sobre la primera, la cadena de predicción
construida sobre la segunda, y la valoración del ruido de fondo que ocupa la
sala entre medias.

La cadena de medición vive en
[Acústica de salas](/phonometry/es/guides/room-acoustics/): adquirir la
respuesta al impulso con las señales deterministas de ISO 18233, derivar los
parámetros de ISO 3382 (tiempo de reverberación, EDT, claridad, tiempo
central y las métricas de habla para oficinas abiertas de ISO 3382-3) y,
cerrando el bucle, medir el coeficiente de absorción de un material en cámara
reverberante según ISO 354. Ese coeficiente de absorción es precisamente lo
que necesita la cadena de predicción.

La predicción recibe dos páginas porque conviven dos tradiciones.
[Predicción del tiempo de reverberación (Sabine, Arau)](/phonometry/es/guides/reverberation-prediction/)
cubre las fórmulas estadísticas clásicas (Sabine, Eyring, Millington-Sette,
Fitzroy y Arau-Puchades), incluidos los modelos que manejan una distribución
de absorción no uniforme.
[Absorción sonora en recintos (EN 12354-6)](/phonometry/es/guides/enclosed-space-absorption/)
cubre la versión normativa europea de la misma física: el área de absorción
equivalente total ensamblada desde superficies, objetos y aire, y el tiempo
de reverberación que se sigue de ella, como norma citable en un informe de
diseño.

[Criterios de ruido de salas (NC / RC Mark II)](/phonometry/es/guides/room-noise/)
responde a una pregunta distinta sobre la misma sala: si su ruido de fondo
estacionario (ventilación, tráfico lejano) es aceptable para su uso, valorado
contra las curvas de criterio de ANSI/ASA S12.2, con la etiqueta
retumbe/siseo del RC Mark II diagnosticando *por qué* falla un espectro.

Páginas relacionadas en otras secciones: la medición del aislamiento *entre*
salas continúa en
[Aislamiento acústico](/phonometry/es/guides/sections/sound-insulation/), y la
inteligibilidad del habla que ofrece una sala la cuantifica el
[índice de transmisión del habla](/phonometry/es/guides/speech-transmission/).

## Páginas de esta sección

- [Acústica de salas](/phonometry/es/guides/room-acoustics/): adquisición de
  la respuesta al impulso (ISO 18233), parámetros de sala (ISO 3382-1/2),
  métricas de oficinas abiertas (ISO 3382-3) y absorción en cámara
  reverberante (ISO 354).
- [Fuentes imagen y campo estacionario de sala](/phonometry/es/guides/room-image-sources/):
  la respuesta al impulso determinista por fuentes imagen (Kuttruff/Vorländer)
  y el nivel estacionario estadístico con la constante de sala, la distancia
  crítica y la frecuencia de Schroeder (Bies).
- [Criterios de ruido de salas (NC / RC Mark II)](/phonometry/es/guides/room-noise/):
  las valoraciones NC por tangencia y RC Mark II de ANSI/ASA S12.2-2019.
- [Predicción del tiempo de reverberación (Sabine, Arau)](/phonometry/es/guides/reverberation-prediction/):
  los cinco modelos estadísticos con el término de absorción del aire.
- [Absorción sonora en recintos (EN 12354-6)](/phonometry/es/guides/enclosed-space-absorption/):
  la predicción normativa del área de absorción equivalente y el tiempo de
  reverberación.
