---
title: "Acústica submarina"
description: "El sonido en el mar: los niveles de referencia de ISO 18405, el ruido radiado por buques (ISO 17208) y la exposición por hincado de pilotes (ISO 18406), y la propagación desde la pérdida de transmisión en forma cerrada y la ecuación del sonar hasta el ruido ambiente y los solvers numéricos."
---

La acústica submarina funciona con la misma física que la acústica aérea pero
a otra escala y con otra referencia: los niveles se expresan re **1 µPa** (no
20 µPa), la exposición re 1 µPa²·s, y el propio medio, con su velocidad del
sonido dependiente de la profundidad, refracta el sonido en canales que lo
transportan durante kilómetros. Esta sección cubre la disciplina en dos
mitades que reflejan la división fuente-camino del resto de la biblioteca.

La mitad de **fuente**, en
[Acústica submarina: ruido radiado e hincado de pilotes](/phonometry/es/guides/underwater-acoustics/),
establece la terminología de ISO 18405 (niveles SPL, SEL y de pico y sus
referencias) y la aplica a dos casos de medición regulados: los buques, con
el nivel de ruido radiado de ISO 17208-1 y el nivel de fuente monopolar
equivalente de ISO 17208-2 mediante la corrección de superficie del espejo
de Lloyd, y el hincado percusivo de pilotes, con la exposición sonora de un
golpe, de pico y acumulada de ISO 18406.

La mitad de **camino**, en
[Propagación submarina del sonido](/phonometry/es/guides/underwater-propagation/),
predice lo que el mar hace con ese sonido. Se construye por capas, de las
formas cerradas a la numérica completa: divergencia geométrica más absorción
volumétrica (Francois-Garrison, Ainslie-McColm o Thorp), la velocidad del
sonido en agua de mar por tres formulaciones, las ecuaciones de sonar pasivo
y activo, la pérdida por reflexión en el lecho marino de Rayleigh, el espectro
de ruido ambiente de Wenz con el tráfico marítimo JOMOPANS-ECHO, y los
solvers numéricos de modos normales, trazado de rayos y ecuación parabólica
para problemas dependientes de la distancia.

Lee las páginas en ese orden: los niveles de referencia van primero porque
todo resultado de propagación se expresa en ellos. Excepcionalmente en este
sitio, la teoría de ambas páginas vive junto a las guías en lugar de en la
referencia de teoría.

## Páginas de esta sección

- [Acústica submarina: ruido radiado e hincado de pilotes](/phonometry/es/guides/underwater-acoustics/):
  niveles de referencia ISO 18405, ruido radiado por buques y nivel de fuente
  monopolar ISO 17208, y exposición por hincado de pilotes ISO 18406.
- [Propagación submarina del sonido](/phonometry/es/guides/underwater-propagation/):
  pérdida de transmisión, velocidad del sonido, ecuación del sonar, reflexión
  en el lecho, ruido ambiente oceánico y los solvers numéricos de
  propagación.
