---
title: "Vibración en humanos"
description: "La vibración transmitida a las personas: las ponderaciones de ISO 8041-1 y las métricas de cuerpo completo de ISO 2631-1, la exposición mano-brazo según ISO 5349 con los valores de acción y límite de la Directiva 2002/44/CE, y el modelo de respuesta espinal de ISO 2631-5 para choques repetidos."
---

La vibración transmitida a una persona se evalúa con una cadena de medida
deliberadamente paralela a la de un sonómetro: la aceleración se **pondera en
frecuencia** para reflejar cómo responde el cuerpo a cada frecuencia, se
reduce a un valor **r.m.s. ponderado** o a una dosis, se combina entre ejes y
se normaliza a una **exposición diaria** sobre la que la regulación puede
actuar. Las dos páginas de esta sección cubren la cadena general y el caso
especial que la rompe.

[Vibración en humanos](/phonometry/es/guides/human-vibration/) es la cadena
general. Cubre las ponderaciones frecuenciales de cuerpo completo y
mano-brazo de **ISO 8041-1**, la aceleración r.m.s. ponderada y las medidas
móviles y de dosis de **ISO 2631-1** (MTVV, VDV, MSDV, factor de cresta) que
delatan los choques que un r.m.s. simple esconde, la vibración en edificios
según ISO 2631-2, el valor total de vibración mano-brazo y la exposición
diaria A(8) de **ISO 5349-1/-2**, y los valores de acción y límite de la
**Directiva 2002/44/CE** que dan sentido legal a A(8).

[Vibración con choques múltiples (ISO 2631-5)](/phonometry/es/guides/multiple-shock-vibration/)
se ocupa de las exposiciones que la filosofía r.m.s. subestima: los choques
mecánicos repetidos de los vehículos todoterreno, las embarcaciones rápidas o
la maquinaria de movimiento de tierras, que cargan la columna lumbar mucho
más de lo que sugiere su promedio energético. **ISO 2631-5:2018** modela
explícitamente la transferencia del asiento a la columna, acumula una dosis a
partir de los picos de respuesta y la convierte en tensión de compresión
sobre los platillos vertebrales y en una probabilidad de lesión lumbar a lo
largo de una vida laboral.

Usa primero las métricas de ISO 2631-1; cuando el factor de cresta o el VDV
avisen de que dominan los choques, el modelo de ISO 2631-5 es la continuación
dedicada. El frontal de medida (filtros de ponderación, análisis en bandas)
se comparte con la sección de
[análisis de señal](/phonometry/es/guides/sections/core-signal-analysis/).

## Páginas de esta sección

- [Vibración en humanos](/phonometry/es/guides/human-vibration/):
  ponderaciones ISO 8041-1, medidas r.m.s. y de dosis ISO 2631-1, exposición
  diaria A(8) ISO 5349 y los valores de la Directiva 2002/44/CE.
- [Vibración con choques múltiples (ISO 2631-5)](/phonometry/es/guides/multiple-shock-vibration/):
  el modelo de respuesta espinal, la dosis de aceleración y la probabilidad
  de lesión lumbar.
