---
title: "Sonido en exteriores"
description: "El sonido en su camino por el aire libre y el carácter de lo que llega: el modelo de propagación en exteriores ISO 9613 con su desglose de atenuación término a término, el efecto suelo esférico por acústica ondulatoria y la difracción de barreras avanzada, y la prominencia y el ajuste por sonidos impulsivos de NT ACOU 112."
---

La evaluación del sonido en exteriores tiene dos mitades: predecir el nivel
que una fuente entrega a un receptor lejano, y juzgar el carácter del sonido
que efectivamente llega. Cada página de esta sección toma una mitad.

[Propagación del sonido en exteriores](/phonometry/es/guides/outdoor-propagation/)
es la mitad de predicción. Partiendo de la **potencia acústica** de la fuente,
el método general de ISO 9613-2 resta, banda de octava a banda de octava,
cada mecanismo que atenúa el sonido por el camino: la divergencia geométrica,
la absorción atmosférica (suministrada por el coeficiente de tono puro de
**ISO 9613-1**), el efecto del suelo y el apantallamiento por barreras, con
una corrección meteorológica para promedios a largo plazo. La página mantiene
visible el desglose término a término, de modo que una predicción nunca es
una caja negra: se ve exactamente qué mecanismo compra cuántos decibelios a
qué frecuencia.

[Efecto suelo esférico y barreras avanzadas](/phonometry/es/guides/ground-barriers/)
baja de los ajustes de ISO 9613-2 a la acústica ondulatoria que aproximan: el
coeficiente de reflexión de onda esférica de Weyl-Van der Pol de un suelo de
impedancia finita, y la difracción de barreras por el número de Fresnel de
Kurze-Anderson, el semiplano rígido exacto, las barreras gruesas y la barrera
coherente de cuatro caminos sobre el suelo, resolviendo la interferencia
dependiente de la frecuencia que los términos por banda de octava suavizan.

[Prominencia de sonidos impulsivos (NT ACOU 112)](/phonometry/es/guides/impulse-prominence/)
es la mitad de evaluación. El ruido con impulsos claros (martilleo,
remachado, hincado de pilotes) molesta más que un sonido estacionario del
mismo LAeq, y el método Nordtest lo cuantifica: de la tasa de crecimiento y
la diferencia de nivel del arranque de cada impulso calcula una
**prominencia** predicha, y la convierte en el ajuste graduado KI que se suma
al LAeq medido en un nivel de valoración.

La maquinaria que lo rodea vive cerca: los niveles de valoración y el Lden en
que terminan las evaluaciones se cubren en
[Niveles integrados y estadísticos](/phonometry/es/guides/levels/), la
contraparte tonal del ajuste impulsivo en
[Audibilidad objetiva de tonos en ruido](/phonometry/es/guides/tone-audibility/),
y las fuentes que alimentan un cálculo de propagación en
[Potencia acústica](/phonometry/es/guides/sound-power/) y la sección de
[Aeronaves y energía eólica](/phonometry/es/guides/sections/aircraft-wind/).

## Páginas de esta sección

- [Propagación del sonido en exteriores](/phonometry/es/guides/outdoor-propagation/):
  la absorción atmosférica de ISO 9613-1 y el método general de ISO 9613-2
  con desglose de atenuación por término y banda de octava.
- [Efecto suelo esférico y barreras avanzadas](/phonometry/es/guides/ground-barriers/):
  la reflexión de onda esférica de Weyl-Van der Pol en el suelo y la difracción
  de barreras por teoría ondulatoria (Kurze-Anderson, semiplano rígido exacto,
  barreras gruesas y la barrera coherente de cuatro caminos sobre el suelo).
- [Prominencia de sonidos impulsivos (NT ACOU 112)](/phonometry/es/guides/impulse-prominence/):
  la prominencia predicha de los sonidos impulsivos y el ajuste graduado KI
  del LAeq.
