---
title: "Audición y percepción"
description: "Cómo perciben el sonido los oyentes y qué hace el ruido a la audición: sensaciones psicoacústicas (sonoridad, agudeza, aspereza, tonalidad, molestia), inteligibilidad del habla (STI y SII), y la estadística de umbrales, daño auditivo y exposición laboral."
---

Un nivel de presión sonora dice cuánto sonido hay; esta sección trata de lo
que un **oyente** hace con él. Sus tres subsecciones responden a tres
preguntas distintas. La **psicoacústica** cuantifica sensaciones: cuán fuerte
se percibe un sonido, cuán agudo, áspero o tonal resulta, y cómo esas
sensaciones se combinan en molestia. El **habla** pregunta cómo sobreviven
las palabras al viaje del hablante al oyente, a través de una sala, un
sistema de megafonía o el ruido de fondo. Y **audición y exposición** cubre
el propio oído: dónde se sitúa el umbral de audición según la edad y la
población, cómo el ruido lo desplaza de forma permanente, y cómo se mide y
reporta la exposición de una jornada laboral.

Las tres se apoyan mutuamente en una dirección: los modelos psicoacústicos
consumen señales calibradas o espectros de banda del
[análisis de señal](/phonometry/es/guides/sections/core-signal-analysis/); los
índices de habla consumen niveles de banda y, en el caso del SII, los umbrales
de audición que cuantifican las páginas de exposición; y las métricas de
exposición alimentan el modelo de daño auditivo de ISO 1999.

Un buen punto de entrada es [Sonoridad](/phonometry/es/guides/loudness/):
introduce la escala perceptiva (el sonio) y los modelos auditivos que la
mayoría de las demás métricas de esta sección reutilizan o extienden.

## [Psicoacústica](/phonometry/es/guides/sections/psychoacoustics/)

Las sensaciones perceptivas del sonido: la sonoridad y las métricas
construidas sobre ella.

- [Sonoridad](/phonometry/es/guides/loudness/): sonoridad de Zwicker
  (ISO 532-1), Moore-Glasberg (ISO 532-2/3) y Sottek (ECMA-418-2) en sonios,
  más las curvas isofónicas de ISO 226:2023.
- [Métricas de calidad sonora](/phonometry/es/guides/sound-quality/): agudeza
  (DIN 45692) y la tonalidad, aspereza e intensidad de fluctuación del
  modelo auditivo de Sottek (ECMA-418-2).
- [Tonos discretos prominentes (ECMA-418-1)](/phonometry/es/guides/tone-prominence/):
  las razones tono-ruido y de prominencia que deciden si un tono discreto es
  prominente.
- [Audibilidad objetiva de tonos en ruido (ISO/PAS 20065)](/phonometry/es/guides/tone-audibility/):
  el método de ingeniería para la audibilidad de un tono sobre el umbral de
  enmascaramiento, que alimenta el ajuste tonal de ISO 1996-2.
- [Molestia psicoacústica e intensidad de fluctuación](/phonometry/es/guides/psychoacoustic-annoyance/):
  el modelo de molestia de Fastl y Zwicker, que combina sonoridad, agudeza,
  aspereza e intensidad de fluctuación.

## [Habla](/phonometry/es/guides/sections/speech/)

Dos índices complementarios de inteligibilidad: el STI valora el canal de
transmisión, el SII valora la condición de escucha.

- [Índice de transmisión del habla (STI)](/phonometry/es/guides/speech-transmission/):
  la función de transferencia de modulación de IEC 60268-16, el método
  indirecto desde una respuesta al impulso y la medición directa STIPA.
- [Índice de inteligibilidad del habla](/phonometry/es/guides/speech-intelligibility/):
  el SII de ANSI S3.5-1997 en tercios de octava a partir de los espectros de
  habla, ruido y umbral de audición.

## [Audición y exposición](/phonometry/es/guides/sections/hearing-exposure/)

El umbral de audición, lo que el ruido le hace y cómo se mide la exposición.

- [Umbral de audición (edad y cero de referencia)](/phonometry/es/guides/hearing-threshold/):
  la distribución del umbral con la edad de ISO 7029:2017 y el umbral de
  referencia de ISO 389-7:2005.
- [Pérdida auditiva inducida por ruido (ISO 1999)](/phonometry/es/guides/noise-induced-hearing-loss/):
  el desplazamiento permanente del umbral inducido por ruido y su combinación
  con la edad en el HTLAN.
- [Exposición al ruido en el trabajo (ISO 9612)](/phonometry/es/guides/occupational-exposure/):
  las estrategias por tareas, por puesto y de jornada completa para LEX,8h
  con el presupuesto de incertidumbre del Anexo C.
