---
title: "Aislamiento acústico"
description: "El aislamiento a ruido aéreo y de impacto en todo su ciclo de vida: caracterización en laboratorio (ISO 10140 y compañeras), predicción in situ (EN 12354), verificación en campo con índices globales (ISO 16283, ISO 717), y la rigidez dinámica que alimenta el diseño de suelos flotantes."
---

El aislamiento acústico tiene un ciclo de vida con tres etapas, y una página
de esta sección posee cada una de ellas. Un elemento (una solución de muro,
un suelo flotante, una ventana) se caracteriza primero **en el laboratorio**,
donde los flancos suprimidos aíslan su transmisión directa. Esos datos de
laboratorio alimentan una **predicción** de cómo se comportará el edificio
completo, caminos de flancos incluidos. El edificio terminado se **verifica
en campo**, donde los valores medidos llevan los índices globales que citan
las regulaciones. Cada etapa responde a una pregunta distinta y tiene su
propia familia de normas. Una cuarta página, la de rigidez dinámica, no es
una etapa en sí, sino la medición de material de apoyo que consume la etapa
de predicción.

[Medición del aislamiento en laboratorio](/phonometry/es/guides/insulation-lab/)
cubre la primera etapa: el índice de reducción acústica y el nivel de impacto
normalizado de ISO 10140, la alternativa por intensidad sonora de ISO 15186,
la mejora de revestimientos de suelo sobre maqueta reducida de ISO 16251-1 y
la transmisión por flancos en laboratorio según ISO 10848.

[Predicción del aislamiento acústico (EN 12354)](/phonometry/es/guides/insulation-prediction/)
cubre la segunda: los modelos de flancos aéreo y de impacto de EN 12354-1/2
con sus índices de reducción de vibraciones en las uniones, y el aislamiento
de fachada y la radiación al exterior de EN 12354-3/4. Su término de mejora
por suelo flotante consume la rigidez dinámica medida según
[EN 29052-1](/phonometry/es/guides/dynamic-stiffness/), y por eso esa página
de medición vive en esta sección.

[Medición del aislamiento en campo e índices](/phonometry/es/guides/insulation-field/)
cubre la tercera: aislamiento aéreo, de impacto y de fachada en campo según
ISO 16283-1/2/3, los índices globales ponderados y términos de adaptación
espectral de ISO 717-1/2, la incertidumbre de ISO 12999-1 que cualifica un
índice, y el método rápido de control ISO 10052.

Dos secciones vecinas completan el cuadro: las magnitudes del lado de la sala
(tiempo de reverberación, absorción) viven en
[Acústica de salas](/phonometry/es/guides/sections/room-acoustics/), y el
ruido estructural de los *equipos* del edificio, predicho por la muy
emparentada EN 12354-5, vive en
[Fuentes de ruido estructural](/phonometry/es/guides/sections/structure-borne/).

## Páginas de esta sección

- [Medición del aislamiento en campo e índices](/phonometry/es/guides/insulation-field/):
  medición ISO 16283-1/2/3, índices ISO 717-1/2, incertidumbre ISO 12999-1 y
  el método de control ISO 10052.
- [Medición del aislamiento en laboratorio](/phonometry/es/guides/insulation-lab/):
  caracterización ISO 10140, aislamiento por intensidad ISO 15186,
  revestimientos de suelo ISO 16251-1 y flancos ISO 10848.
- [Predicción del aislamiento acústico (EN 12354)](/phonometry/es/guides/insulation-prediction/):
  transmisión por flancos (EN 12354-1/2), aislamiento de fachada y radiación
  al exterior (EN 12354-3/4).
- [Rigidez dinámica de materiales resilientes (EN 29052-1)](/phonometry/es/guides/dynamic-stiffness/):
  la medición por resonancia de placa de carga y la frecuencia natural del
  suelo flotante.
