---
title: "Psicoacústica"
description: "Las métricas perceptivas del sonido: modelos de sonoridad (ISO 532, ECMA-418-2), agudeza, tonalidad, aspereza e intensidad de fluctuación, los dos métodos de evaluación tonal (prominencia ECMA-418-1 y audibilidad ISO/PAS 20065), y la molestia psicoacústica de Fastl y Zwicker."
---

La psicoacústica sustituye la pregunta "¿cuántos decibelios?" por "¿qué
percibe el oyente?". Su magnitud base es la **sonoridad**: una magnitud
perceptiva en sonios, calculada por modelos auditivos que tienen en cuenta el
filtrado, el enmascaramiento y la compresión del oído. Sobre la sonoridad se
asientan las sensaciones de **calidad sonora** que distinguen dos sonidos
igual de fuertes: la agudeza (énfasis en altas frecuencias), la tonalidad
(tonos discretos audibles), la aspereza (modulación rápida) y la intensidad
de fluctuación (modulación lenta). Y sobre ellas, una métrica combinada de **molestia** que las pesa en un único escalar.

[Sonoridad](/phonometry/es/guides/loudness/) es la página fundacional. Cubre
las tres familias de modelos que phonometry incluye (Zwicker según ISO 532-1,
Moore-Glasberg según ISO 532-2/3 y el modelo auditivo de Sottek de
ECMA-418-2) junto con las curvas isofónicas de ISO 226:2023 que anclan la
escala perceptiva para tonos puros.
[Métricas de calidad sonora](/phonometry/es/guides/sound-quality/) añade la
agudeza según DIN 45692 y la tonalidad, la aspereza y la intensidad de
fluctuación de ECMA-418-2, que comparten el frontal auditivo de Sottek.

Los tonos en ruido reciben dos páginas dedicadas porque se les hacen dos
preguntas distintas.
[Tonos discretos prominentes (ECMA-418-1)](/phonometry/es/guides/tone-prominence/)
responde a una pregunta de ruido de producto: ¿es este tono *prominente*
según los criterios de razón tono-ruido y razón de prominencia usados en las
declaraciones de equipos informáticos?
[Audibilidad objetiva de tonos en ruido (ISO/PAS 20065)](/phonometry/es/guides/tone-audibility/)
responde a una ambiental: ¿en cuántos decibelios supera el tono su umbral de
enmascaramiento?, la audibilidad que alimenta la penalización tonal de
ISO 1996-2.

[Molestia psicoacústica e intensidad de fluctuación](/phonometry/es/guides/psychoacoustic-annoyance/)
cierra la cadena con el modelo de Fastl y Zwicker, que combina sonoridad,
agudeza, aspereza y la sensación de modulación lenta de la intensidad de
fluctuación en un único valor de molestia. Léela en último lugar: consume
todo lo que definen las demás páginas.

## Páginas de esta sección

- [Sonoridad](/phonometry/es/guides/loudness/): sonoridad de Zwicker,
  Moore-Glasberg y Sottek en sonios, más las curvas isofónicas de
  ISO 226:2023.
- [Métricas de calidad sonora](/phonometry/es/guides/sound-quality/): agudeza
  (DIN 45692) y tonalidad, aspereza e intensidad de fluctuación de
  ECMA-418-2.
- [Tonos discretos prominentes (ECMA-418-1)](/phonometry/es/guides/tone-prominence/):
  razones tono-ruido y de prominencia con veredictos de prominencia.
- [Audibilidad objetiva de tonos en ruido (ISO/PAS 20065)](/phonometry/es/guides/tone-audibility/):
  la audibilidad de un tono sobre el umbral de enmascaramiento, que alimenta
  el ajuste tonal de ISO 1996-2.
- [Molestia psicoacústica e intensidad de fluctuación](/phonometry/es/guides/psychoacoustic-annoyance/):
  el modelo de molestia de Fastl y Zwicker y los modelos de intensidad de
  fluctuación que consume.
